Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de Echipamente și software

Sub-Proiect: „Viitorul începe acum (VIA)”

Beneficiar: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. VASILE CEL MARE” IAȘI

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**  (1) | **Denumirea produselor**  (2) | **Cant.**  (3) | **Preț unitar**  (4) | **Valoare Totală fără TVA**  (5=3\*4) | **TVA**  (6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**  (7=5+6) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult \_\_\_\_\_\_\_ săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, 100% la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform *Graficului de livrare*.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin 1 an de la data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

*(de inserat specificațiile tehnice ale bunurilor):*

| **A. Specificatii tehnice solicitate** | **B. Specificatii tehnice ofertate**  *[a se completa de către Ofertant]* |
| --- | --- |
| * 1. Videoproiector – 4 buc      + Luminozitate: 3.600 Lumeni      + Rezoluție: 1024 x 768      + Raport contrast: 15.000 : 1      + Conexiuni: LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opţional), Cinch audio, Intrare semnal compus, Intrare HDMI, Intrare VGA, USB 2.0 tip B, USB 2.0 tip A      + Difuzor: 2 Wați |  |
| * 1. Suport videoproiector in tavan – 4 buc      + telescopic |  |
| * 1. Multifunctional laser color - 2 buc      + printare: color      + hârtie: A4      + funcții: Printare, Copiere, Scanare      + viteza: 25 ppm      + calitate imprimare: 600 x 600 dpi, până la 38400 x 600 dpi îmbunătăţit      + scaner ADF      + memorie 256MB RAM      + retea Ethernet      + Ecran cu afişaj grafic color (CGD) cu ecran tactil intuitiv      + Imprimare duplex      + ciclu de funcţionare (lunar, A4) până la 50.000 pagini   să fie obiect de inventar |  |
| * 1. Multifunctional laser alb/negru - 1 buc      + printare: monocromă      + hârtie: A4      + funcții: Printare, Copiere, Scanare, Fax      + viteza: 25 ppm      + rezolutie: 1200, 600 dpi      + scaner ADF      + memorie 256MB RAM      + retea Ethernet      + Ecran cu afişaj grafic color (CGD) cu ecran tactil intuitiv      + ciclu de funcţionare (lunar, A4) până la 80.000 pagini      + Imprimare duplex |  |
| * 1. Desktop All-in-one – 8 buc      + ecran 23.8 inch      + procesor 3GHz      + RAM 8GB      + SSD 256GB      + Webcam HD      + Usb 2.0 și 3.0      + Audio 2x3 W      + LAN 10/100/1000      + WLAN 802.11 ac |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

   *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)